**№465**

Проект заявки на закупку АН-07 Дозаторы одноканальные переменного объема для ПЦР-лабораторий

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

**1.**Состав (комплектация) медицинских изделий: Дозаторы одноканальные переменного объема

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| 1. | Дозатор одноканальный переменного объема 2-20 мкл | штук | 2 |
| 2. | Дозатор одноканальный переменного объема 10-100 мкл | штук | 4 |
| 3. | Дозатор одноканальный переменного объема 20-200 мкл | штук | 2 |

**2. Технические требования:**

Дозаторы должны иметь:

2.1.Устойчивость к действию УФ-излучения, агрессивным химическим соединениям, автоклавированию при температуре 1210 С.

2.2. Защитный фильтр, предотвращающий контаминацию.

2.3. Фиксатор счетчика объема.

2.4. Устройство сброса наконечников.

2.5. Цветовая кодировка.

2.6. Регулируемый упор для пальца.

2.7. Место для идентификационных ярлычков.

2.8. Выталкивание жидкости на микрообъемах.

2.9. Прецизионная регулировка объема дозирования с шагом 0,002-20мкл.

2.10. Антимикробное покрытие.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.