**№481**

Проект заявки на закупку

С-55 Стерилизатор сухожаровой

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

1. **Состав (комплектация) оборудования.**

|  |  |
| --- | --- |
| * Стерилизатор воздушный (сухожаровой) | 2шт. |
| * Внутренние дырчатые полки для размещения стерилизуемого инструментария | 4шт. |

###### Технические требования к заказываемому обрудованию.

* 1. Объем камеры не менее 55 литров.
  2. Принудительная система циркуляции воздуха в камере.
  3. Микропроцессорное управление.
  4. Диапазон температуры: от 10ºС выше температуры окружающей среды до 250ºС.
  5. Наличие не менее 3-х программ стерилизации.
  6. Полностью автоматизированные программы.
  7. Возможность включения и выключения с выдержкой времени.
  8. Электрический способ нагрева.
  9. Звуковая сигнализация сбоя или ошибки.
  10. Диапазон времени устанавливается с шагом 1ºС.
  11. Механический защитный термостат.
  12. Левосторонняя дверь с замком.
  13. Наличие НЕРА фильтра.
  14. Камера изготовлена из нержавеющей стали.
  15. Комплект ситообразных поддонов/полок с максимальной нагрузкой до 30 кг на каждый поддон/полку.
  16. Контроль открывания двери и воздушной заслонки.
  17. Максимальная масса не более 60 кг.
  18. Входное напряжение 220V, максимально потребляемая мощность не более 1,3 кВт.
  19. Габаритные размеры в пределах (В, Ш, Г) 650 х 650 х 700 мм.
  20. Дисплей для отображения информации о выбранных программах, фазах цикла стерилизации, возникших проблем.
  21. Сенсорная панель управления.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.