**№462**

Проект заявки на закупку ЛС - 10 Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных с расходными материалами

**Приложение 1**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав оборудования.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество |
| 1. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных фиброоптический | 5 комплектов |
| * рукоятка-держатель батарей, педиатрическая, для ларингоскопа | 5 шт. |
| * аккумуляторная батарея | 5 шт. |
| * клинок Miller для ларингоскопа разм. 00 | 5 шт. |
| * клинок Miller для ларингоскопа разм. 0 | 5 шт. |
| * клинок Miller для ларингоскопа разм. 1 | 5 шт. |
| **1.2 Зарядное устройство** | 5 шт. |

1. **Технические требования к закупаемому оборудованию.**

2.1 Рукоятка перезаряжаемая (в комплекте с аккумуляторной батареей).

2.2 Рукоятка выполнена из специальных сортов нержавеющей стали.

2.3 Замок с жесткой фиксацией клинка.

2.4 Рукоятка имеет встроенную вилку 220-240 V, с возможностью зарядки во внешнем корпусе.

2.5 Источник питания – аккумуляторная батарея Ni/Mh 3.5V.

2.6 Клинки выполнены из специальных сортов нержавеющей стали с матовой полировкой, предотвращающей отражение.

2.7 Клинки Miller, матовые прямые со светопроводником волоконной оптики.

2.8 Возможность обработки в автоклаве.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.