**№478**

Проект заявки на закупку ЦК-01 Центрифуга лабораторная низкоскоростная настольная до 12 пробирок

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

**1.Состав (комплектация) оборудования:**

Центрифуга лабораторная низкоскоростная настольная до 12 пробирок. – 3 единицы.

**2. Технические требования к заказываемому оборудованию:**

2.1. Тип центрифуги – настольная.

2.2. Назначение: центрифугирование крови для получения сыворотки, плазмы.

2.3. Применение: до 12 конических или цилиндрических пробирок объемом от 10 до 15 мл с диаметром до 17 мм.

2.4. Ротор сменный на количество пробирок до 12.-3 единицы

2.5. Максимальная скорость вращения до 4000 об/мин.

2.6. Выбор скорости вращения.

2.7. Адаптеры (3 комплекта).

2.8. Наличие системы аварийной защиты при дисбалансе.

2.9. Блокировка работы двигателя при открытой крышке.

2.10. Обеспечение установки и стабилизации выбранной частоты вращения ротора.

2.11. Наличие системы блокировки замка крышки до полной остановки.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.