**№479**

Проект заявки на закупку ШЛ-03 ПЦР-бокс для стерильных работ с ДНК-пробами в комплекте с УФ-лампой, бактерицидным рециркулятором, столом

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

1. **Состав (комплектация) оборудования:**

ПЦР-бокс для стерильных работ с ДНК-пробами в комплекте с УФ-лампой, бактерицидным рециркулятором, столом. – 1 комплект

**2. Технические требования к заказываемому оборудованию:**

2.1. Бокс для работы с патологическими биологическими агентами I-IV групп.

2.2. Физическая изоляция микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения персонала и контаминации воздуха рабочей зоны и окружающей среды согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, европейскому стандарту EN 12469:2000-2009.

2.3. Рабочая камера:

2.3.1. Фронтальное стекло – распашное.

2.3.2. Закаленные боковые стекла.

2.3.3. Стол с наклонной лицевой поверхностью.

2.3.4. 2 розетки в рабочей камере.

2.3.4. Освещение рабочей камеры.

2.3.5 УФ-облучатель с металлической защитой.

2.3.6. Бактерицидный рециркулятор с очисткой воздуха через HEPA-фильтры H14.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.